#N canvas 240 143 845 532 10;
#X obj 423 224 mtof;
#X floatatom 553 196 5 0 0 2 Q - -;
#X floatatom 423 192 5 0 0 2 freq - -;
#N canvas 0 0 450 300 show 0;
#X obj 41 39 inlet;
#X obj 186 36 inlet;
#X obj 41 124 outlet;
#X msg 186 76 set;
#X obj 41 59 list prepend set;
#X obj 41 83 list trim;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X restore 423 294 pd show;
#X msg 423 327;
#X obj 209 187 noise~;
#X obj 108 346 env~;
#X obj 210 233 *~ 0.3;
#X obj 170 302 e_beequad;
#X obj 171 437 soundoutput;
#X obj 171 404 c_xfade;
#X msg 481 294 reset;
#X obj 255 304 biquad~;
#X obj 108 369 - 100;
#X obj 109 393 vu 15 80 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 0 0;
#X obj 293 345 env~;
#X obj 293 368 - 100;
#X obj 294 392 vu 15 80 empty empty -1 -8 0 10 -66577 -1 0 0;
#X obj 220 383 hsl 32 15 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X text 123 114 Both inlets are hot and trigger new coefficients.;
#X msg 466 225 bang;
#X text 581 263 args: <freq> <Q>;
#X text 66 26 u_bandpass2q;
#X text 120 48 Compute biquad coefficients for a bandpass filter with
constant 0 dB peak gain. Designed to be used with [biquad~] or [e_beequad]
;
#X obj 423 262 u_bandpass2q 1000 2;
#X connect 0 0 24 0;
#X connect 1 0 24 1;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 6 0 13 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 7 0 12 0;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 10 0 9 1;
#X connect 11 0 3 1;
#X connect 12 0 15 0;
#X connect 12 0 10 1;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 18 0 10 2;
#X connect 20 0 24 0;
#X connect 24 0 3 0;
#X connect 24 0 8 1;
#X connect 24 0 12 0;
