#N canvas 233 267 744 433 10;
#X obj 132 161 m_bpm2ms;
#X floatatom 132 137 5 0 0 1 BPM - -;
#X floatatom 132 191 5 0 0 1 Period_in_milliseconds - -;
#X msg 132 111 120;
#X obj 132 246 t a a;
#X obj 132 296 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 132 273 metro;
#X msg 83 246 stop;
#X obj 42 36 m_bpm2ms;
#X obj 446 198 m_bpm2ms;
#X floatatom 446 178 5 0 0 1 Period_in_milliseconds - -;
#X floatatom 446 220 5 0 0 1 BPM - -;
#X text 117 32 convert between a frequeny specified as BPM (beats per
minute) to a period in milliseconds (and back).;
#X text 440 149 Works both ways:;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 0 0 10 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 4 1 6 1;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 9 0 11 0;
#X connect 10 0 9 0;
