#N canvas 118 17 879 550 10;
#N canvas 0 0 450 300 (subpatch) 0;
#X array \$0-s 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1;
#X restore 529 255 graph;
#X obj 630 206 tabwrite~ \$0-s;
#X obj 630 60 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 630 85 metro 150;
#N canvas 377 58 827 710 REFERENCE 0;
#X text 114 141 Summary: phasor~ clone with sample accurate phase setting
;
#X text 114 121 Name: s_vphasor;
#X text 114 164 Inlet 0: audio signal or float to set frequency;
#X text 114 217 Outlet 0: phasor signal between 0 and 1;
#X text 122 529 Tags: phasor \, phase \, sample accurate \, samphold
;
#X text 114 184 Inlet 1: float to set phase. Range is 0 to 1 \, values
outside are wrapped.;
#X text 112 251 Description: s_vphasor is almost like [phasor~] in
Pd \, but it allows setting the phase through the left inlet with sample
accuracy and it does not support setting its frequency with an argument.
Based on an approach by Mike Moser-Booth.;
#X coords 0 -1 1 1 450 450 1 100 100;
#X restore 5 48 pd REFERENCE;
#X text 5 13 s_vphasor - phasor~ clone with sample accurate phase setting
;
#X obj 526 161 s_vphasor;
#X obj 527 90 sig~ 1234;
#X msg 586 125 0.25;
#X floatatom 527 62 5 0 0 0 - - -;
#X msg 528 454 yticks 0 0.1 5;
#X obj 528 475 s \$0-s;
#X obj 528 432 loadbang;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 3 0 8 0;
#X connect 6 0 1 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 8 0 6 1;
#X connect 9 0 7 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 12 0 10 0;
