# G3*_VtxYZ

## C Specification

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_VtxYZ(fx16 y, fx16 z);

      // Below are APIs for creating the display list (command list)
      void G3B_VtxYZ(GXDLInfo* info, fx16 y, fx16 z);
      void G3C_VtxYZ(GXDLInfo* info, fx16 y, fx16 z);
      void G3BS_VtxYZ(GXDLInfo* info, fx16 y, fx16 z);
      void G3CS_VtxYZ(GXDLInfo* info, fx16 y, fx16 z);

## Arguments

info | Command List Information
y | Vertex y-coordinate
z | Vertex z-coordinate

## Return Values

None.

## Description

This function sets the y- and z-coordinates for the vertex. The last-set data is used for the x-coordinate. Each parameter is a signed fixed-point number (sign + 3-bit integer + 12-bit decimal) packed into 1 words.

## See Also

`G3*_Vtx, G3*_Vtx10, G3*_VtxXY, G3*_VtxXZ, G3*_VtxDiff`

## Revision History

01/19/2004 Initial version.