# MI_Load*

## C Specification

  `#include <nitro/mi.h>`
  `SDK_INLINE u16 MI_LoadLE16(const void *ptr);
  SDK_INLINE u32 MI_LoadLE32(const void *ptr);
  SDK_INLINE u16 MI_LoadBE16(const void *ptr);
  SDK_INLINE u32 MI_LoadBE32(const void *ptr);
  `

## Arguments

`ptr` | Represents the address whose value is to be read. Alignment at a 16-bit or 32-bit boundary is not required.

## Return Values

Returns the value obtained as the specified endian (`u16 or u32`)

## Description

Obtains a value from the specified address using the specified endian. LE represents little endian, while BE represents big endian.

## See Also

MI_SwapEndian* MI_Store* MI_HTo* MI_*ToH*

## Revision History

04/05/2006 Initial version.

CONFIDENTIAL