============================================================================
  OPTPiX(R) iMageStudio(R) 5

  ハードウェアキー・マニュアル

            Copyright(C) 1997-2004 web technology Corp. All rights reserved.
============================================================================

このたびは、OPTPiX iMageStudio(以下、iMageStudio)をご利用いただき、誠に
ありがとうございます。iMageStudioを実行させるためには、ハードウェアキー
を適切に取り付けていただく必要があります。本文書では、ハードウェアキー
に関する情報を解説しています。
ハードウェアキーには、パラレルポート用とUSBポート用があります。
本文章をよくお読みの上、ハードウェアキーを適切にお取り扱いください。


１．パラレルポート用ハードウェアキーの取り付け
  この項は、USBポート用ハードウェアキーをご使用される場合は必要ありません。
  「２．iMageStudioのインストール」へお進みください。

  ・OPTPiX iMageStudioを運用するWindowsパソコン(以下、PC)に、ハードウェア
    キーを取り付けてください。
  ・ハードウェアキーはD-Sub25pinパラレルポート用です。パラレルポートのデー
    タ転送モードは「双方向」にしてご利用下さい。データ転送モードがECP、EPP
    になっている場合はハードウェアキーが正常に動作しないことがあります。
  ・iMageStudioのハードウェアキーは、直接、パラレルポートに装着するように
    してください。
    PCとハードウェアキーの間に、他のハードウェアキーなどのアダプタを挟み
    込まないでください。他のハードウェアキーなどのアダプタが間にあると正
    常に動作しないことがあります。
  ・ハードウェアキーの仕様により、複数の iMageStudio 用ハードウェアキーを
    共存させることはできません。複数のハードウェアキーを同時に接続している
    場合は、いずれか一つのみしか正しく認識しません。


２．iMageStudioのインストール
  ・CD-ROMから、iMageStudioをインストールして下さい。このとき、使用許諾
    契約書に書かれている登録キーを正しく入力して下さい。
    パラレルポート用ハードウェアキーをご使用の場合は、以上でインストール
    作業は完了です。
  ・USBポート用ハードウェアキーをご使用の場合、この時点ではiMageStudioは
    正常に起動しません。「３．USBポート用ハードウェアキーの取り付け」を
    おこなう必要があります。


３．USBポート用ハードウェアキーの取り付け
  この項は、パラレルポート用ハードウェアキーをご使用される場合は、必要あり
  ません。「４．iMageStudioの実行」へお進みください。

  ・USBポート用ドライバのインストールは、Windows2000/XPの場合Administrator
    権限が必要です。
  ・iMageStudioのインストール完了後、OPTPiX iMageStudioを運用するWindows
    パソコン(以下、PC)を一旦再起動してから、ハードウェアキーを取り付けてく
    ださい。
  ・ハードウェアキーはUSBポート用です。
  ・新しいハードウェアとして"Aladdin USB Key"が認識され、ドライバが自動的
    にインストールされます。
  ・Plug&Playが起動してしまった状態で作業を進めた、あるいはPlug&Playを途中
    でキャンセルした場合は、コントロールパネルからデバイスマネージャを開き、
    USBコントローラを展開します。「?」マークが付いたAladdinデバイスがある
    場合はそれを削除します。
    コントロールパネルを閉じ、PCを再起動してください。
  ・再起動しても「不明なデバイス」になってしまう場合は、デバイスマネージャ
    から手動でインストールを行なってください。
    ドライバファイル（AKSUSB.INF）は以下のフォルダに存在します。
    （C:\ドライブにOSをインストールしている場合）。
      Windows2000 の場合、C:\WINNT\INF\
      Windows98/ME/XP の場合、 C:\WINDOWS\INF\
  ・ハードウェアキーの仕様により、複数の iMageStudio 用ハードウェアキーを
    共存させることはできません。複数のハードウェアキーを同時に接続している
    場合は、いずれか一つのみしか正しく認識しません。


４．iMageStudioの実行
  ・iMageStudio起動時に、ハードウェアキーの不具合その他の原因により正常に
    動作しない場合、iMageStudioが表示する「エラー情報」から、以下のような
    原因と対策が考えられます。
    (エラーコードとシリアル番号の欄には、実際のエラーコードとシリアル番号
    の数字が表示されます。)

┌エラー情報
│      エラーコード：*,*,*,*,*
│      シリアル番号：*******
│
│      予想される原因と対策：
│      ハードウェアキーの認証に必要なドライバが、正しく
│      インストールされていない可能性があります。
│      CD-ROMから製品を再インストールしてください。
│
└原因・対策
        このメッセージが表示される場合は、iMageStudioがハードウェアキー・
        ドライバを正しくハンドリングできていません。
        原因としては、ハードウェアキーのドライバが正常にインストールされて
        いないかバージョンが古い、ハードウェアキー・ドライバを使用する他の
        アプリケーションをアンインストールしたためハードウェアキー・ドライ
        バもアンインストールされてしまった、などが考えられます。
        対策としては、iMageStudioを再インストールするか、手動でハードウェア
        キー・ドライバをインストールしてください。

┌エラー情報
│      エラーコード：*,*,*,*,*
│      シリアル番号：*******
│
│      予想される原因と対策：
│      ハードウェアキーがみつかりません。
│      正しく接続されているかを確認してください。
│      接続ポート(USB/パラレル)の状態も確認してください。
│
└原因・対策
        ハードウェアキーが物理的に見つからない状態です。
        パラレルポート用ハードウェアキーをご使用の場合、原因としてプリンタ
        ポートに正しくハードウェアキーが装着されていない、プリンタポートの
        転送モードとの相性に問題がある、などです。
        ハードウェアキーがしっかり装着されているかどうか確認してください。
        また、PCのBIOS SETUP画面などで、プリンタポートの転送モードを確認し
        てください。
        USBポート用ハードウェアキーをご使用の場合、原因としてUSBポートに正
        しくハードウェアキーが装着されていない、USBポートの設定に問題がある
        、などです。
        ハードウェアキーがしっかり装着されているかどうか確認してください。
        また、PCのBIOS SETUP画面などで、USBポートがDisableになっていないか
        確認してください。

┌エラー情報
│      エラーコード：*,*,*,*,*
│      シリアル番号：*******
│
│      予想される原因と対策：
│      ハードウェアキーが正しくありません。
│      他製品のハードウェアキーを接続している可能性があります。
│      ハードウェアキーのシリアル番号を確認してください。
│
└原因・対策
        iMageStudioは、ハードウェアキーを認識していますが、ハードウェア
        キーの種類が異なっているため、識別エラーとなっています。
        iMageStudio用の正しいハードウェアキーを装着してください。


５．HASP診断ユーティリティ
  ・「HASP診断ユーティリティ」は、システムのHASPに関連するすべての情報を
    チェックするツールです。本ツールが生成したデータは、診断レポートとし
    てファイルに保存できます。
  ・「HASP診断ユーティリティ」は、CD-ROMの \Etc\Haspdiag\ フォルダにある
    「DIAGNOSTIX.EXE」です。
  ※本プログラムはサポート外になります。


６．Intel USB System チェック
  ・「Intel USB System チェック」は、システムのUSBに関連する情報をチェック
    するツールです。
  ・「Intel USB System チェック」は、CD-ROMの \Etc\Haspdiag\ フォルダにあ
    る「USBREADY.EXE」です。
  ※本プログラムはサポート外になります。


７．Windows2000対応について
  本ハードウェアキーは、Windows2000をサポートしていますが、以下の点にお
  いて注意が必要です。

  ・既にiMageStudioをお使いのWindows95/98 からWindows2000へアップグレー
    ドした場合、iMageStudioを「再インストール」していただく必要がありま
    す。
    Windows95/98用とWindows2000用のハードウェアキー・ドライバが異なるた
    めです。
  ・WindowsNT4.0からのWindows2000にアップグレードした場合は、そのままご
    使用いただけます。
  ※NEC PC9801/9821シリーズ上でのWindows2000については、サポート外にな
    ります。ご了承下さい。


８．WindowsXP対応について
  本ハードウェアキーは、WindowsXPをサポートしていますが、以下の点にお
  いて注意が必要です。

  ・既にiMageStudioをお使いのWindows2000/98/ME/NT4.0 からWindowsXPへアッ
    プグレードした場合、iMageStudioを「再インストール」していただく必要
    があります。
    Windows2000/98/ME/NT4.0用とWindowsXP用のハードウェアキー・ドライバが
    異なるためです。


９．すでにハードウェアキー・ドライバがインストールされている場合
  ・iMageStudioには最新のハードウェアキー・ドライバが付属しています。
    iMageStudioをインストールすることで、すでにインストールされている旧
    バージョンのドライバは最新バージョンに更新されますが、一部の環境で正
    しく更新されない場合があります。
    その場合は、iMageStudio をアンインストールし、再起動後に再インストー
    ルしてください。

    また、インストールされるハードウェアキー・ドライバのバージョンは以下
    のようになっています。

        HASPハードウェアキー・ドライバ   4.95

    バージョン情報は、「HASP診断ユーティリティ」の「HASP Device Driver」
    でも確認できます。


１０．ハードウェアキー・ドライバの手動インストールとアンインストール
  ハードウェアキー・ドライバは、iMageStudioのインストールと同時に自動で
  組み込まれます。アンインストール時も同様です。
  よって、通常、手動でインストールやアンインストールを行う必要はありませ
  んが、何らかのトラブルでドライバのみ手動で再インストールしたり、アンイ
  ンストールする必要がある場合、以下の手順にて行ってください。

  ・ハードウェアキー・ドライバの手動インストール
        インストール先\フォルダにあります「HINSTALL.EXE」をコマンドプロン
        プトから起動します。

        HINSTALL.EXE /i

        終了時にインストール結果が表示されます。

  ・ハードウェアキー・ドライバの手動アンインストール
        インストール先\フォルダにあります「HINSTALL.EXE」をコマンドプロン
        プトから起動します。

        HINSTALL.EXE /r

        終了時にアンインストール結果が表示されます。

  ・ハードウェアキー・ドライバのバージョン情報の確認
        インストール先\フォルダにあります「HINSTALL.EXE」をコマンドプロン
        プトから起動します。

        HINSTALL.EXE /info

============================================================================
株式会社ウェブテクノロジ
http://www.webtech.co.jp/
Copyright(C) 1997-2004 web technology Corp.
============================================================================

* OPTPiX, iMageStudio, web technologyは、株式会社ウェブテクノロジの登録商標
  です。
* その他の商品名は各社の登録商標または商標です。

[End of TEXT]
