# MI_GetWramBankEnable*

## Syntax

  `#include <twl/mi.h>`
  `MIWramEnable MI_GetWramBankEnable( MIWramPos wram, int num )`
  `MIWramEnable MI_GetWramBankEnable_A( int num )`
  `MIWramEnable MI_GetWramBankEnable_B( int num )`
  `MIWramEnable MI_GetWramBankEnable_C( int num )`

## Arguments

wram | The WRAM for which to get the enable/disable information.
num | The slot number of the WRAM for which to get the enable/disable information.

## Return Values

The enable/disable information of the specified WRAM region.
Will be either `MI_WRAM_ENABLE` or `MI_WRAM_DISABLE`.

## Description

Gets the enable/disable information of the specified WRAM region.

wram is of type `MIWramPos` and specifies which WRAM's enable/disable information to obtain.

num is the slot number of the target WRAM. For WRAM-A it should be 0-3, and for WRAM-B and WRAM-C, it should be 0-7.

## Internal Operation

Accesses I/O registers MBK1-MBK5.

## See Also

Overview (Work RAM), MI-Related Constants

## Revision History

2007/08/22 Initial version.

CONFIDENTIAL