TCL Demos

# TCL アプリサンプルデモ

## 場所

`$TwlSDK/build/demos.TWL/tcl`

## コンパイル方法

`$TwlSDK/build/demos.TWL/tcl` ディレクトリに移り、

> `% make`

と入力します。コンパイルが始まり、 NAND アプリのインポート形式である `.tad` ファイルが、

> `$TwlSDK/build/demos.TWL/tcl/(サンプル名)/bin/(プラットフォーム)/(ターゲット)/`

の下に生成されます。例えば、

> `$TwlSDK/build/demos.TWL/tcl/tcl-1/bin/ARM9-TS.LTD/Release/tcl_1.tad`

が `simple` デモのインポート用ファイルとなります。

## 実行方法

以下のうちの一つを行います。

- IS-TWL-DEBUGGER ソフトウェアで *.tad ファイルを開いてインポート/実行する。
- $TwlSDK/bin/ARM9-TS/Release/TwlNmenu.srl を使用して、SD カードに格納した *.tad ファイルをインポートした後、起動する。

## 説明

デモ名 | ディレクトリ | 動作
--- | --- | ---
`tcl-1` | `demos.TWL` | photo領域の写真データの表示、削除を行うサンプルです。
`tcl-2` | `demos.TWL` | photo領域に写真データを追加するサンプルです。

## 動作

ensata では正常動作しません。

## 参照

## 履歴

2009/04/13 初版