# CAMERAIntrVsync

## 定義

  `#include <twl/camera.h>`

      typedef enum {
          CAMERA_INTR_VSYNC_NONE          = (0 << REG_CAM_CNT_IREQVS_SHIFT),
          CAMERA_INTR_VSYNC_NEGATIVE_EDGE = (2 << REG_CAM_CNT_IREQVS_SHIFT),
          CAMERA_INTR_VSYNC_POSITIVE_EDGE = (3 << REG_CAM_CNT_IREQVS_SHIFT)
      } CAMERAIntrVsync;

## 要素

CAMERA_INTR_VSYNC_NONE | 割り込み無効。
CAMERA_INTR_VSYNC_NEGATIVE_EDGE | カメラVSYNCの立ち下がりで割り込み発生。
CAMERA_INTR_VSYNC_POSITIVE_EDGE | カメラVSYNCの立ち上がりで割り込み発生。

## 説明

カメラのVSYNC割り込みのタイミングを指定するために使用する列挙型です。

## 履歴

2007/11/09 初版