WM_GetWirelessCounter

# WM_GetWirelessCommFlag

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      u8 WM_GetWirelessCommFlag( void );

## 引数

なし

## 返り値

現在の TWL 無線モードを取得します。

## 説明

TWL 本体設定の無線通信の項目で設定される、TWL 無線モードを取得します。
本関数は`WM_Init()`、`WM_Initialze()`を実行してライブラリを初期化する以前に実行可能ですので、初期化を行う前に TWL 無線モードを取得したい場合にご利用ください。

設定項目が存在しない DS / DS Lite 上で実行した場合には判別が出来ないため、`WM_WIRELESS_COMM_FLAG_UNKNOWN` を返します。

取得できる値は、以下のどれかです。

値 | 意味
--- | ---
`WM_WIRELESS_COMM_FLAG_OFF` | 無線オフモード
`WM_WIRELESS_COMM_FLAG_ON` | 無線オンモード
`WM_WIRELESS_COMM_FLAG_UNKNOWN` | DS / DS Lite 上で動作しているため、判別不能

## 参照

`WM_Init WM_Initialze`

## 履歴

2009/06/08 説明に用途についての情報を追記
2008/09/12 初版