# MI_GetWramBankEnable*

## 構文

  `#include <twl/mi.h>`
  `MIWramEnable MI_GetWramBankEnable( MIWramPos wram, int num )`
  `MIWramEnable MI_GetWramBankEnable_A( int num )`
  `MIWramEnable MI_GetWramBankEnable_B( int num )`
  `MIWramEnable MI_GetWramBankEnable_C( int num )`

## 引数

wram | イネーブル／ディセーブル情報を取得する対象の WRAM
num | イネーブル／ディセーブル情報を取得する対象 WRAM のスロット番号

## 返り値

指定のWRAM領域のイネーブル／ディセーブル情報です。
`MI_WRAM_ENABLE、MI_WRAM_DISABLE` のいずれかです。

## 説明

指定のWRAM領域のイネーブル／ディセーブル情報を取得します。

wram はイネーブル／ディセーブル情報を取得する対象となる WRAM で、`MIWramPos` 型です。

num は対象の WRAM のスロット番号で、WRAM-A は 0〜3、WRAM-B と WRAM-C は 0〜7 となります。

## 内部動作

IOレジスタのMBK1〜MBK5 にアクセスしています。

## 参照

概要(ワークRAM)、MI関連の定数

## 履歴

2007/08/22 初版