# SND_SetupChannelNoise

## 構文

      #include <nitro/snd.h>

      void SND_SetupChannelNoise(
              int chNo,
              int volume,
              SNDChannelDataShift shift,
              int timer,
              int pan );

## 引数

`chNo` | チャンネル番号です。値の範囲は、14〜15です。
`volume` | ボリューム値です。値の範囲は、0〜127です。
`shift` | データシフト指定です。
`timer` | タイマー値です。値の範囲は、0x10〜0xffffです。
`pan` | パン値です。値の範囲は、0(左)〜64(中央)〜127(右)です。

## 返り値

なし。

## 説明

ホワイトノイズ再生用にチャンネルをセットアップします。

チャンネル番号`chNo`のチャンネルのパラメータを設定します。 あらかじめ、`SND_LockChannel()` で、 チャンネルをロックしておく必要があります。 パラメータ設定後、実際に再生を開始するためには、 `SND_StartTimer()` を呼びだします。

データシフト設定`shift`は、以下の値から選択します。

表 . SNDChannelDataShift

ラベル | 説明
--- | ---
SND_CHANNEL_DATASHIFT_NONE | データシフトを行いません。
SND_CHANNEL_DATASHIFT_1BIT | 1ビット右シフトします。
SND_CHANNEL_DATASHIFT_2BIT | 2ビット右シフトします。
SND_CHANNEL_DATASHIFT_4BIT | 4ビット右シフトします。

タイマー`timer`は、ホワイトノイズの８分周期をクロック数で指定します。 １秒あたりのクロック数は、SND_TIMER_CLOCKで、約16.757MHz です。 例えば、周波数`fleq`[Hz]の音程で再生する場合は、

    timer = SND_TIMER_CLOCK / ( 8 * fleq )

のように計算します。

### 注意

この関数は、ARM7コマンド予約関数です。 この関数を呼びだした後、 `SND_FlushCommand()` で コマンドを発行して始めて、処理が行われます。

また、処理の完了と同期を取る必要がある場合は、 まず、この関数呼び出しの直後に、 `SND_GetCurrentCommandTag()` で、コマンドタグを取得しておきます。 そしてコマンド発行後に、取得したコマンドタグを使って `SND_IsFinishedCommandTag()` または、 `SND_WaitForCommandProc()` を呼びだして、 処理の完了をチェックしたり、待ったりします。

## 参照

SND_LockChannel, SND_StartTimer, SND_FlushCommand, SND_GetCurrentCommandTag, SND_IsFinishedCommandTag, SND_WaitForCommandProc

## 履歴

2005/02/17 ARM7コマンド処理の注意書き追加
2004/08/10 初版