# FX_Mul32x64c

## 構文

      #include <nitro/fx/fx.h>

      fx32 FX_Mul32x64c(fx32 v32, fx64c v64c)

## 引数

v32 | `fx32`型の固定小数
v64c | `fx64c`型の固定小数

## 返り値

v32とv64cの乗算の結果

## 説明

`fx32`型と`fx64c`型の乗算を行います。結果を`fx32`型で返します。1/4096未満の値は丸められます。この関数が書かれた部分がTHUMBコードの場合は、関数呼び出しになり、ARMコードの場合は inline 宣言された関数として処理されます。
そのため、プログラム中で ARM, thumb を切り替える場合には、`#pragma thumb on` を使用せず、`#include <twl/code16.h>` を使用するようにしてください。
`code16.h` については、ヘッダファイル解説のページに説明があります。

## 参照

`FX_DivFx64c, FX_InvFx64c`

## 履歴

2009/04/28 thumb モードへの切り替え方法について追記
2004/01/19 初版