# CTRDG_Write*

## 構文

      #include <nitro/ctrdg.h>

      BOOL CTRDG_Write8( u8* address, u8 data );
      BOOL CTRDG_Write16( u16* address, u16 data );
      BOOL CTRDG_Write32( u32* address, u32 data );

## 引数

address | 書き込みアドレス
data | 書き込むデータ

## 返り値

書き込みに成功すればTRUEを返します。カートリッジが存在せず書き込み出来なかった場合は FALSE を返します。

## 説明

カートリッジ領域に対し書き込みを行います。

`CTRDG_Write8()` は 8 ビットデータを書き込みます。
`CTRDG_Write16()` は 16 ビットデータを書き込みます。
`CTRDG_Write32()` は 32 ビットデータを書き込みます。

アクセスサイクルの設定は行いません。事前に行っておいてください。

## 参照

`CTRDG_Init, CTRDG_DmaCopy*, CTRDG_CpuCopy*, CTRDG_Read*
`

## 履歴

2004/09/17 初版