# TP_GetCalibratedPoint

## 構文

  `#include <nitro/spi.h>`

      void TP_GetCalibratedPoint( TPData * disp, const TPData * raw );

## 引数

disp | 画面座標に変換された値を取得するためのポインタ。
raw | 変換元の座標データへのポインタ。キャリブレーションされていない生のタッチパネル値を格納する。

## 返り値

なし。

## 説明

`TP_SetCalibrateParam()`によって設定されたキャリブレーション値を使用して、生のタッチパネル値から画面座標への変換を行います。
この関数ではtouchやvalidityの値もコピーされ、変換元データのtouchフラグがOFFの場合には座標(0,0)が返されます。
また、キャリブレーションパラメータが設定されていない場合にはタッチパネル値がそのまま出力されます。
引数dispとrawには同じポインタを渡してもらっても構いません。

## 参照

`TP_GetUnCalibratedPoint, TP_SetCalibrateParam, TPData`

## 履歴

Ver. 2004/04/16 初版