# RTC_SetAlarmStatus

## 構文

  `#include <nitro/rtc.h>`

      RTCResult RTC_SetAlarmStatus(
                  RTCAlarmChan		chan,
                  const RTCAlarmStatus*	status );

## 引数

chan | アラームチャンネルをRTCAlarmChan列挙型で指定します。
status | アラーム状態を格納したバッファへのポインタ

## 返り値

要求が成功した場合に 0 を返します。
要求が失敗した場合には 0 以外を返します。

## 説明

リアルタイムクロックにアラーム割り込み許可状態を書き込みます。
この関数はARM7にアラーム割り込み許可状態書き込み要求を発行し、ARM7からの応答を待って処理結果を返します。
`RTC_SetAlarmStatusAsync()` の同期版です。

## 注意

書き込むアラーム状態には、許可／禁止 以外の状態を指定しないで下さい。
また、この関数は同期を取る為にPXI割り込みを待ちますので、PXI割り込みを禁止した状態で呼び出さないようにして下さい。

## 参照

`RTC_SetAlarmStatusAsync, RTC_GetAlarmStatus, RTC_GetAlarmStatusAsync, RTCResult, RTCAlarmChan, RTCAlarmStatus`

## 履歴

2005/03/08 用語統一 [割込み] → [割り込み]
2004/05/18 初版