# SCFG_IsCameraCKIClockEnable

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline BOOL SCFG_IsCameraCKIClockEnable( void );

## 引数

なし。

## 返り値

CAM_CKI クロックの制御フラグ。
TRUE ならば CAM_CKI イネーブル (16.67MHz を出力)
FALSE ならば CAM_CKI ディセーブル (Low固定出力)

## 説明

現在の、カメラ用 CAM_CKI クロックの設定を取得します。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_SetCameraCKIClock()`

## 履歴

2007/09/04 初版