# CTRDG_ReadAgbSram

## 構文

      #include <nitro/ctrdg.h>

      void CTRDG_ReadAgbSram(u32 src, void* dst, u32 size);

      対応するAGB時の関数：void ReadSram(u8 *src,u8 *dst,u32 size)

## 引数

src | リード元の SRAM のアドレス(AGB メモリマップ上のアドレス)
dst | リードしたデータを格納するワーク領域のアドレス(AGB メモリマップ上のアドレス)
size | バイト単位でのリードサイズ

## 返り値

なし。

## 説明

引数で指定された SRAM アドレスから、size バイトのデータをワークの dst アドレス以降に読み出します。

アクセスサイクルの設定は関数内で行いますので、事前に行う必要はありません。

※この関数内では一定期間カートリッジバスがロックされますので注意して下さい。
また IS-NITRO-DEBUGGER 1.66 以前のバージョンでは AGB バックアップデバイスに正常にアクセスすることはできませんので、注意してください。

## 参照

`CTRDG_ReadAgbSramAsync
`

## 履歴

2006/05/25 IS-NITRO-DEBUGGER 1.66 以前のバージョンでは AGB バックアップデバイスに正常にアクセスできないことを追記
2006/04/07 初版