# GX_SetBankForLCDC

## 構文

  `#include <nitro/gx/gx_vramcnt.h>`
  `void GX_SetBankForLCDC(int lcdc);`

## 引数

lcdc | LCDCに割り当てるVRAMバンクを指定

## 返り値

なし。

## 説明

指定されたVRAMバンクをLCDCに割り当てます。指定されたVRAMバンクがDisableになっている場合に、そのVRAMバンクをLCDCに割り当てます。GXVRamLCDC型の値の論理和が引数になります。

`GX_VRAM_LCDC_NONE` | LCDCにVRAMバンクを割り当てません。
`GX_VRAM_LCDC_A` | LCDCにVRAM-Aを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_B` | LCDCにVRAM-Bを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_C` | LCDCにVRAM-Cを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_D` | LCDCにVRAM-Dを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_E` | LCDCにVRAM-Eを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_F` | LCDCにVRAM-Fを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_G` | LCDCにVRAM-Gを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_H` | LCDCにVRAM-Hを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_I` | LCDCにVRAM-Iを割り当てます。
`GX_VRAM_LCDC_ALL` | LCDCに全てのVRAMバンクを割り当てます。

以下に`GXVRamLCDC`型の型定義を示しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_VRAM_LCDC_NONE = 0x0000,
        GX_VRAM_LCDC_A = GX_VRAM_A,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_A  -->  HW_LCDC_VRAM_B
        GX_VRAM_LCDC_B = GX_VRAM_B,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_B  -->  HW_LCDC_VRAM_C
        GX_VRAM_LCDC_C = GX_VRAM_C,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_C  -->  HW_LCDC_VRAM_D
        GX_VRAM_LCDC_D = GX_VRAM_D,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_D  -->  HW_LCDC_VRAM_E
        GX_VRAM_LCDC_E = GX_VRAM_E,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_E  -->  HW_LCDC_VRAM_F
        GX_VRAM_LCDC_F = GX_VRAM_F,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_F  -->  HW_LCDC_VRAM_G
        GX_VRAM_LCDC_G = GX_VRAM_G,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_G  -->  HW_LCDC_VRAM_H
        GX_VRAM_LCDC_H = GX_VRAM_H,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_H  -->  HW_LCDC_VRAM_I
        GX_VRAM_LCDC_I = GX_VRAM_I,                    // ARM9: HW_LCDC_VRAM_I  -->  HW_LCDC_VRAM_END
        GX_VRAM_LCDC_ALL = 0x01ff                      // ARM9: HW_LCDC_VRAM_A  -->  HW_LCDC_VRAM_END
    }
    GXVRamLCDC;

## 参照

`GX_GetBankForLCDC, GX_DisableBankForLCDC`

## 履歴

Ver. 2004/01/19