# WM_SetMPChildSize

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      WMErrCode WM_SetMPChildSize(
              WMCallbackFunc  callback ,
              u16             childSize
      );

## 引数

callback | 非同期処理が完了した時に呼び出されるコールバック関数を指定します。 このコールバックは割り込みハンドラ内から呼び出されます。
childSize | 子機送信容量を指定します。2の倍数に切り上げられます。

## 返り値

WMErrCode列挙型の処理結果を返します。

## 説明

子機送信容量を設定します。送信容量は2の倍数である必要がありますので、奇数を指定すると偶数になるように切り上げられます。「ワイヤレス通信ライブラリ解説」を参照し、十分に動作を理解した上で使用してください。

子機送信容量は WM_StartParent( ), WM_StartConnect( )で初期化されます。この初期値より大きな値を再設定することはできません。

内部的に WM_SetMPParameter( )を呼び出しているラッパー関数です。

## 参照

`WM_SetMPParameter, WM_StartMP, WM_SetMPDataToPort`

## 履歴

2005/12/08 送信容量は偶数である必要があることを明記
2005/11/24 初版