MI_GetCartridgePriority

# MI_GetCartridgeProcessor

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `MIProcessor MI_GetCartridgeProcessor( void )`

## 引数

なし。

## 返り値

カートリッジへのアクセス権設定。

## 説明

AGB互換32ピンカートリッジスロット用ハードウェアへのアクセス権の設定を取得します。
返り値は `MIProcessor` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`MI_PROCESSOR_ARM9` | ARM9にアクセス権を設定する
`MI_PROCESSOR_ARM7` | ARM7にアクセス権を設定する

## 内部動作

IOレジスタの、EXMEMCNT(0x4000204)にアクセスしています。

## 参照

`なし。
`

## 履歴

2004/01/14 関数名を`MI_GetCartridgePriority` から変更
2004/01/14 enum名を`MIProcessor` に変更
2003/12/18 初版