# CARD_VerifyFlash

## 構文

  `#include <nitro/card.h>`
  `static inline BOOL CARD_VerifyFlash(u32 dst, const void *src, u32 len);`

## 引数

dst | 比較先の FLASH アドレス
src | 比較元のメモリアドレス
len | 比較するデータのバイト長

## 返り値

処理が正しく成功してデータが一致していれば TRUE を、そうでないなら FALSE を返します。

## 説明

FLASH デバイスのデータを指定のメモリと比較します。
この関数は処理が完了するまで制御を返しません。
処理が正しく成功してデータが一致していれば TRUE を、そうでない場合は FALSE を返します。
失敗時の詳細な結果値を取得するにはCARD_GetResultCode( )を呼び出してください。
この関数を使用する場合、事前にアクセスバスをCARD_LockBackup( )でロックしている必要があります。
この関数は内部でPXIを介してARM7プロセッサと通信しています。
PXIの割り込みが有効でないと処理が完了しない点に注意してください。

## 参照

`CARD_GetResultCode, CARD_IsBackupFlash, CARD_VerifyFlashAsync, CARD_ReadFlash, CARD_WriteFlash, CARD_WriteAndVerifyFlash`

## 履歴

2004/12/09 記述修正 「IOプロセッサ」→「ARM7プロセッサ」
2004/08/31 CARD_GetResultCode( )についての記述を追加
2004/08/23 関数変更によるリンク修正
2004/08/18 初版