# GX_SetBankForARM7

## 構文

  `#include <nitro/gx/gx_vramcnt.h>`
  `void GX_SetBankForARM7(GXVRamARM7 arm7);`

## 引数

arm7 | ARM7メモリ空間に割り当てるVRAMバンクを指定

## 返り値

なし。

## 説明

指定されたVRAMバンクをARM7メモリ空間に割り当てます。指定されたVRAMバンクがDisableになっているか、LCDCに割り当てられている場合に、そのVRAMバンクをARM7メモリ空間に割り当てます。

`GX_VRAM_ARM7_NONE` | ARM7メモリ空間にVRAMバンクを割り当てません。
`GX_VRAM_ARM7_128_C` | ARM7メモリ空間に128KBytes確保します。VRAM-Cを割り当てます。
`GX_VRAM_ARM7_128_D` | ARM7メモリ空間に128KBytes確保します。VRAM-Dを割り当てます。
`GX_VRAM_ARM7_256_CD` | ARM7メモリ空間に256KBytes確保します。VRAM-C,Dを割り当てます。

以下に`GXVRamARM7`型の型定義を示しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_VRAM_ARM7_NONE   = 0x0000,
        GX_VRAM_ARM7_128_C  = GX_VRAM_C,             // ARM7: 0x06000000   -->   0x06020000
        GX_VRAM_ARM7_128_D  = GX_VRAM_D,             // ARM7: 0x06000000   -->   0x06020000
        GX_VRAM_ARM7_256_CD = GX_VRAM_C | GX_VRAM_D  // ARM7: 0x06000000   -->   0x06040000
    }
    GXVRamARM7;

## 参照

GX_GetBankForARM7, GX_ResetBankForARM7, GX_DisableBankForARM7, GX_GetSizeOfARM7

## 履歴

Ver. 2004/01/19