# CARD_WriteFlashSector

## 構文

  `#include <nitro/card.h>`
  `BOOL CARD_WriteFlashSector(u32 dst, const void *src, u32 len);`

## 引数

dst | 転送先の FLASH アドレス CARD_GetBackupSectorSize( )で得られる値の整数倍である必要があります。 デバイスごとのセクタサイズについては概要をご参照ください。
src | 転送元のメモリアドレス
len | 書き込むデータのバイト長 CARD_GetBackupSectorSize( )で得られる値の整数倍である必要があります。 デバイスごとのセクタサイズについては概要をご参照ください。

## 返り値

処理が正しく成功すれば TRUE を、そうでないなら FALSE を返します。

## 説明

FLASH デバイスへセクタ単位でデータを書き込みます。
この関数は処理が完了するまで制御を返しません。
処理が正しく成功すれば TRUE を、失敗した場合は FALSE を返します。
失敗時の詳細な結果値を取得するにはCARD_GetResultCode( )を呼び出してください。

この関数は、単に内部でCARD_EraseFlashSector( )とCARD_ProgramFlash( )を組み合わせて呼び出します。 詳細は各々の関数リファレンスをご参照ください。

この関数を使用する場合、事前にアクセスバスをCARD_LockBackup( )でロックしている必要があります。

この関数は内部でPXIを介してARM7プロセッサと通信しています。
PXIの割り込みが有効でないと処理が完了しない点に注意してください。

## 参照

`CARD_GetResultCode, CARD_IsBackupFlash, CARD_ProgramFlash, CARD_ProgramFlashAsync, CARD_ProgramAndVerifyFlash, CARD_ProgramAndVerifyFlashAsync, CARD_EraseFlashSector, CARD_EraseFlashSectorAsync, CARD_WriteFlashSector, CARD_WriteFlashSectorAsync, CARD_WriteAndVerifyFlashSector, CARD_WriteAndVerifyFlashSectorAsync, CARD_ReadFlash, CARD_WriteFlash, CARD_VerifyFlash`

## 履歴

2007/08/22 初版