# SCFG_SetDividerFixed

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SetDividerFixed( BOOL sw );

## 引数

sw | TRUEならば除算器回路を修正します。 FALSEならば回路はNITRO-CPUと同じです。

## 返り値

なし。

## 説明

メモリカードインターフェース回路を修正するかを設定します。

修正を指定した場合、0割りエラーに関する不具合が修正されます。

初期値は 「修正しない」 となります。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_IsDividerFixed()`

## 履歴

2008/04/07 初期値について追加
2007/10/03 初版