# TP_GetCalibratedResult

## 構文

  `#include <nitro/spi.h>`

      u32 TP_GetCalibratedResult( TPData * result );

## 引数

result | タッチパネル値を取得するための変数へのポインタ

## 返り値

タッチパネル値の取得に成功した場合には 0を返します。
なんらかのエラーにより失敗した場合には 0以外を返します。

## 説明

`TP_RequestSamplingAsync()`によって要求したタッチパネル値が ARM7 からセットされているものとみなし、キャリブレートされた画面座標として取得します。（x値は0〜255,y値は0〜191の範囲をとる）
ここでは既にチャタリング対策済みの値が取得されます。
ARM7からの応答がまだ届いていない場合には、正しい値が取得できない可能性があります。

## 参照

`TP_RequestSamplingAsync, TP_WaitCalibratedResult, TP_WaitRawResult, TPData`

## 履歴

Ver. 2004/04/16 初版