# GX_SetBankForOBJ

## 構文

  `#include <nitro/gx/gx_vramcnt.h>`
  `void GX_SetBankForOBJ(GXVRamOBJ obj);`

## 引数

obj | メイン2DエンジンのOBJに割り当てるVRAMバンクを指定

## 返り値

なし。

## 説明

指定されたVRAMバンクをメイン2DエンジンのOBJに割り当てます。指定されたVRAMバンクがDisableになっているか、LCDCに割り当てられている場合に、そのVRAMバンクをメイン2DエンジンのOBJに割り当てます。

`GX_VRAM_OBJ_NONE` | OBJにVRAMバンクを割り当てません。
`GX_VRAM_OBJ_16_F` | OBJに16KBytes確保します。VRAM-Fを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_16_G` | OBJに16KBytes確保します。VRAM-Gを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_32_FG` | OBJに32KBytes確保します。VRAM-F,Gを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_64_E` | OBJに64KBytes確保します。VRAM-Eを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_80_EF` | OBJに80KBytes確保します。VRAM-E,Fを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_80_EG` | OBJに80KBytes確保します。VRAM-E,Gを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_96_EFG` | OBJに96KBytes確保します。VRAM-E,F,Gを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_128_A` | OBJに128KBytes確保します。VRAM-Aを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_128_B` | OBJに128KBytes確保します。VRAM-Bを割り当てます。
`GX_VRAM_OBJ_256_AB` | OBJに256KBytes確保します。VRAM-A,Bを割り当てます。

以下に`GXVRamOBJ`型の型定義を示しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_VRAM_OBJ_NONE   = 0x0000,
        GX_VRAM_OBJ_16_F   = GX_VRAM_F,                      // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_F_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_16_G   = GX_VRAM_G,                      // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_G_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_32_FG  = GX_VRAM_F | GX_VRAM_G,          // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_F_SIZE + HW_VRAM_G_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_64_E   = GX_VRAM_E,                      // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_E_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_80_EF  = GX_VRAM_E | GX_VRAM_F,          // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_E_SIZE + HW_VRAM_F_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_80_EG  = GX_VRAM_E | GX_VRAM_G,          // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_E_SIZE + HW_VRAM_G_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_96_EFG = GX_VRAM_E | GX_VRAM_F | GX_VRAM_G, // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_E_SIZE + HW_VRAM_F_SIZE + HW_VRAM_G_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_128_A  = GX_VRAM_A,                      // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_A_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_128_B  = GX_VRAM_B,                      // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_B_SIZE
        GX_VRAM_OBJ_256_AB = GX_VRAM_A | GX_VRAM_B           // ARM9: HW_OBJ_VRAM  -->   HW_OBJ_VRAM + HW_VRAM_A_SIZE + HW_VRAM_B_SIZE
    }
    GXVRamOBJ;

## 参照

GX_GetBankForOBJ, GX_ResetBankForOBJ, GX_DisableBankForOBJ, GX_GetSizeOfOBJ

## 履歴

Ver. 2004/01/19