# G3X_GetCommandFifoStatus

## 構文

      #include <nitro/gx/g3x.h>

      GXFifoStat G3X_GetCommandFifoStatus(void);

## 引数

なし

## 返り値

コマンドFIFOの大まかな状態

## 説明

コマンドFIFOの状態を、空・半分以下・半分以上・一杯の4種類の状態として返します。

`GX_FIFOSTAT_EMPTY` | コマンドFIFOは空です。
`GX_FIFOSTAT_UNDERHALF` | コマンドFIFOは半分以下ですが空ではありません。
`GX_FIFOSTAT_OVERHALF` | コマンドFIFOは半分以上ですが一杯ではありません。
`GX_FIFOSTAT_FULL` | コマンドFIFOは一杯です。

以下にGXFifoStat型の型定義を記しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_FIFOSTAT_EMPTY = 6,
        GX_FIFOSTAT_UNDERHALF = 2,
        GX_FIFOSTAT_OVERHALF = 0,
        GX_FIFOSTAT_FULL = 1
    }
    GXFifoStat;

## 参照

## 履歴

Ver. 2004/01/19