# WM_SetBeaconIndication

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      WMErrCode WM_SetBeaconIndication( WMCallbackFunc callback, u16 flag );

## 引数

callback | 非同期処理が完了した時に呼び出されるコールバック関数を指定します。 このコールバックは割り込みハンドラ内から呼び出されます。
flag | 有効か無効かを示すフラグです。0 か 1 を指定して下さい。1 を指定すると有効となります。

## 返り値

WMErrCode列挙型の処理結果を返します。

## 説明

ビーコン送受信indicateの有効/無効を切り替えます。WMがIDLEステートの場合のみ実行可能です。 APIの戻り値がWM_ERRCODE_OPERATINGであった場合、有効/無効切り替え処理が完了した後にコールバックが発生します。

## 参照

`WM_StartParent, WM_StartConnect, WM_SetIndCallback`

## 履歴

2005/06/08 コールバックが割り込みハンドラから呼び出される旨を補足
2005/03/02 flag引数について指定可能範囲を追記
2004/10/22 返り値の型を変更
2004/08/02 構造体名の統一
2004/07/29 説明の追加等
2004/07/23 初版