# システムコンフィグライブラリ(SCFG)API 機能一覧

### コンフィグ関数

SCFG_GetSystemRomType |  | システムROMの種類を調べます。
SCFG_IsSecureRomAccessible |  | ARM9セキュアROMにアクセスできるかを調べます。
SCFG_SetCameraCKIClock |  | カメラ用CAM_CKIクロックを制御します。
SCFG_IsCameraCKIClockEnable |  | カメラ用CAM_CKIクロックの状態を取得します。
SCFG_SupplyClockToCamera |  | カメラブロックへのクロック供給を設定します。
SCFG_IsClockSuppliedToCamera |  | カメラブロックへのクロック供給の設定を取得します。
SCFG_SupplyClockToDSP |  | DSPブロックへのクロック供給を設定します。
SCFG_IsClockSuppliedToDSP |  | DSPブロックへのクロック供給の設定を取得します。
SCFG_IsClockSuppliedToWram |  | WRAMブロックへのクロック供給の設定を取得します。
SCFG_SetCpuSpeed |  | ARM9 CPU の動作速度を設定します。
SCFG_GetCpuSpeed |  | ARM9 CPU の動作速度設定を取得します。
SCFG_ResetDSP |  | DSPブロックへリセット信号を出力します。
SCFG_ReleaseResetDSP |  | DSPブロックへのリセット信号出力を解除します。
SCFG_IsDSPReset |  | DSPブロックへのリセット信号出力の状態を取得します。
SCFG_SetConfigBlockInaccessible |  | ARM9コンフィグブロックへのアクセスを禁止します。
SCFG_IsConfigBlockAccessible |  | ARM9コンフィグブロックへのアクセスが可能かを取得します。
SCFG_IsWramAccessible |  | 新規WRAMへのアクセスが何れのブロックからも可能かを取得します。
SCFG_SetDSPAccessible |  | DSPブロックへのアクセスを設定します。
SCFG_IsDSPAccessible |  | DSPブロックへのアクセスが可能かを取得します。
SCFG_SetCameraAccessible |  | カメラブロックへのアクセスを設定します。
SCFG_IsCameraAccessible |  | カメラブロックへのアクセスが可能かを取得します。
SCFG_SetNDmaAccessible |  | 新規DMAブロックへのアクセスを設定します。
SCFG_IsNDmaAccessible |  | 新規DMAブロックへのアクセスが可能かを取得します。
SCFG_SetIntcExpanded |  | 割り込みコントローラ回路を拡張するか設定します。
SCFG_IsIntcExpanded |  | 割り込みコントローラ回路を拡張するかの設定を取得します。
SCFG_SetLCDCExpanded |  | LCDC 回路を拡張するか設定します。
SCFG_IsLCDCExpanded |  | LCDC 回路を拡張するかの設定を取得します。
SCFG_SetVramExpanded |  | VRAM アクセス方法を拡張するか設定します。
SCFG_IsVramExpanded |  | VRAMを拡張するか設定します。
SCFG_SetPsramBoundary |  | PSRAMアクセスの境界を設定します。
SCFG_GetPsramBoundary |  | PSRAMアクセスの境界設定を取得します。
SCFG_SetCardFixed |  | メモリカードI/F回路の修正の設定を行います。
SCFG_IsCardFixed |  | メモリカードI/F回路の修正設定を取得します。
SCFG_SetDividerFixed |  | 除算機回路の修正の設定を行います。
SCFG_IsDividerFixed |  | 除算機回路の修正設定を取得します。
SCFG_Set2DEngineFixed |  | 2Dエンジン回路の修正の設定を行います。
SCFG_Is2DEngineFixed |  | 2Dエンジン回路の修正設定を取得します。
SCFG_SetRendererFixed |  | レンダラー回路の修正の設定を行います。
SCFG_IsRendererFixed |  | レンダラー回路の修正設定を取得します。
SCFG_SetGeometryFixed |  | ジオメトリ回路の修正の設定を行います。
SCFG_IsGeometryFixed |  | ジオメトリ回路の修正設定を取得します。
SCFG_SetDmacFixed |  | 旧DMA回路の修正の設定を行います。
SCFG_IsDmacFixed |  | 旧DMA回路の修正設定を取得します。