# OS_GetDTCMParam

## 構文

      #include <nitro/os.h>

      u32 OS_GetDTCMParam( void );

## 引数

なし。

## 返り値

データTCM のパラメータ。

## 説明

データTCM のパラメータを取得します。

このパラメータは データTCM のベースアドレスと有効エリアサイズとなります。エリアサイズを表す値は `HW_C9_TCMR_SIZE_MASK` でマスクすることで得ることが出来ます。ベースアドレスは `HW_C9_TCMR_BASE_MASK` でマスクすることで得ることが出来ます。

エリアサイズ値と実際のサイズの対応は以下の通りです。

取得したエリアサイズの値 | サイズ
--- | ---
HW_C9_TCMR_4KB | 4KByte
HW_C9_TCMR_8KB | 8KByte
HW_C9_TCMR_16KB | 16KByte
HW_C9_TCMR_32KB | 32KByte
HW_C9_TCMR_64KB | 64KByte
HW_C9_TCMR_128KB | 128KByte
HW_C9_TCMR_256KB | 256KByte
HW_C9_TCMR_512KB | 512KByte
HW_C9_TCMR_1MB | 1MByte
HW_C9_TCMR_2MB | 2MByte
HW_C9_TCMR_4MB | 4MByte
HW_C9_TCMR_8MB | 8MByte
HW_C9_TCMR_16MB | 16MByte
HW_C9_TCMR_32MB | 32MByte
HW_C9_TCMR_64MB | 64MByte
HW_C9_TCMR_128MB | 128MByte
HW_C9_TCMR_256MB | 256MByte
HW_C9_TCMR_512MB | 512MByte
HW_C9_TCMR_1GB | 1GByte
HW_C9_TCMR_2GB | 2GByte
HW_C9_TCMR_4GB | 4GByte

## 内部動作

システム制御コプロセッサ CP15 のレジスタ9を操作します。

## 参照

`OS_SetDTCMParam
`

## 履歴

2004/01/15 初版