# MI_CpuSend*

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `void MI_CpuSend32( const void* src, volatile void* dest, u32 size );`
  `void MI_CpuSend16( const void* src, volatile void* dest, u32 size );`
  `void MI_CpuSendFast( const void* src, volatile void* dest, u32 size );`

## 引数

src | 転送元アドレス
dest | 転送先アドレス
size | 転送サイズ

## 返り値

なし。

## 説明

CPUで同じアドレスにデータを送り込みます。
転送先アドレスを変えず、転送元アドレスだけをインクリメントし、連続領域のデータを次々と同じアドレスに送ります。

`MI_CpuSend16()` は 16ビット単位で転送します。転送元アドレス、転送先アドレスは2バイトアラインメントする必要があります。

`MI_CpuSend32()` は 32ビット単位で転送します。転送元アドレス、転送先アドレスは4バイトアラインメントする必要があります。

`MI_CpuSendFast()` は 32バイト単位で高速にコピーを行います。転送元アドレス、転送先アドレスは4バイトアラインメントする必要があります。転送サイズは4の整数倍バイトである必要があります。32の整数倍バイトである必要はありません。32バイト単位で転送した後の端数分は`MI_CpuSend32()` と同じ処理を行ないます。

## 内部動作

DMAコントローラは使用せず、CPUだけで処理します。システムコールは使用しません。

## 参照

`MI_CpuCopy*, MI_CPUFill*, MI_CpuClear*, MI_CpuRecv*, MI_DmaSend*
`

## 履歴

2007/12/26 `MI_CpuSendFast()` 追加
2004/03/29 システムコールを使用しないと記述
2004/01/30 初版