# SCFG_SetLCDCExpanded

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SetLCDCExpanded( BOOL sw );

## 引数

sw | LCDC回路を NITRO-CPU から拡張するかどうかです。 TRUE ならば拡張します。 FALSE ならば 以前の NITRO用LCDC回路と同じになります。

## 返り値

なし。

## 説明

LCDC回路を拡張するかどうかを設定します。

TWLモードでは、初期値は 「拡張する」 となります。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_IsLCDCExpanded()`

## 履歴

2008/04/07 初期値について追加
2007/10/03 初版