# MI_GetNDmaIntervalPrescaler

## 構文

  `#include <twl/mi.h>`
  `u32 MI_GetNDmaIntervalPrescaler( u32 ndmaNo );`

## 引数

ndmaNo | 取得する設定のDMA番号 (0〜3)

## 返り値

ブロック転送インターバルタイマのプリスケーラ値

## 説明

ブロック転送インターバルタイマーのプリスケーラ設定値を取得します。

ndmaNo で指定される TWL新規DMA の、ブロック転送インターバルタイマのプリスケーラ設定値を取得します。

取得できる値は、以下のどれかです。

値 | 意味
--- | ---
`MI_NDMA_INTERVAL_PS_1` | システムクロック(33.514MHz)
`MI_NDMA_INTERVAL_PS_4` | システムクロックの4分周
`MI_NDMA_INTERVAL_PS_16` | システムクロックの16分周
`MI_NDMA_INTERVAL_PS_64` | システムクロックの64分周

## 参照

`MI_SetNDmaInterval
`

## 履歴

2007/09/07 初版