# PM_GetLCDPower

## 構文

      #include <nitro/spi.h>

      PMLCDPower PM_GetLCDPower( void );

## 引数

なし。

## 返り値

LCDのスイッチ状態を返します。
LCDのスイッチがオンの場合はPM_LCD_POWER_ON、オフの場合はPM_LCD_POWER_OFF です。

## 説明

LCD のスイッチ状態を取得します。

この関数は GX カテゴリのレジスタにアクセスしていますが、動作の分類上 PM ライブラリに属しています。

レジスタにアクセスするのみなので、割込み禁止状態であっても、割込みハンドラからでもこの関数を呼ぶことが出来ます。

## 内部動作

GX_POWCNT　レジスタにアクセスしています。

## 参照

`PM_Init, PM_SetLCDPower`

## 履歴

2008/12/05 割込み禁止状態での使用に関する注意を追記
2004/08/07 初版