# MI_WriteDevice

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>
  int MI_WriteDevice(MIDevice *device, const void *buffer, u32 offset, u32 length);`

## 引数

device | アクセスする`MIDevice`構造体へのポインタ `MI_InitDevice()`で初期化されている必要があります。
buffer | 書き込むデータを保持している転送元メモリ
offset | データを書き込むべきデバイス上の先頭アドレス
length | 書き込むサイズ

## 返り値

成功すれば実際に書き込まれたデータサイズ、失敗すれば負の値。

## 説明

`MIDevice`構造体を使用してデバイスへデータを書き込みます。
内部では、単に`MI_InitDevice()`で指定された書き込み用コールバック関数を呼び出します。

この機能は、モジュール設計からデバイス制御部分を分離するためのユーティリティです。
詳細は`MIDevice`構造体のリファレンスをご参照ください。

## 参照

`MI_InitDevice, MI_ReadDevice
MIDevice, MIDeviceReadFunction, MIDeviceWriteFunction
`

## 履歴

2007/05/09 初版