G3_VtxYZ

# G3*_VtxYZ

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_VtxYZ(fx16 y, fx16 z);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_VtxYZ(GXDLInfo* info, fx16 y, fx16 z);
      void G3C_VtxYZ(GXDLInfo* info, fx16 y, fx16 z);
      void G3BS_VtxYZ(GXDLInfo* info, fx16 y, fx16 z);
      void G3CS_VtxYZ(GXDLInfo* info, fx16 y, fx16 z);

## 引数

info | コマンドリスト情報
y | 頂点Y座標
z | 頂点Z座標

## 返り値

なし。

## 説明

頂点のY,Z座標を設定します。X座標は最後に設定したデータを使用します。パラメータはそれぞれ符号付固定小数点数で、符号+整数部3ビット+小数部12ビットとなり、1ワードにパッキングされます。

## 参照

G3*_Vtx, G3*_Vtx10, G3*_VtxXY, G3*_VtxXZ, G3*_VtxDiff

## 履歴

Ver. 2004/01/19