# GX_SetVCountEqVal

## 構文

      #include <nitro/gx/gx.h>

      void GX_SetVCountEqVal(s32 val);

## 引数

val | Vカウンター一致設定値(0 <= val <= 262)

## 返り値

なし

## 説明

Vカウンター一致設定値を設定します。値は0から262の整数である必要があります。

MP通信中はVブランク同期のために202〜210の範囲でVカウント値が巻き戻る可能性がありますので、使用する際には注意してください。

GX_SetVCounterEqVal から GX_SetVCountEqVal に名称が変更されています。GX_SetVCounterEqVal は互換性のため、GX_SetVCountEqVal の別名として定義されています。

## 参照

GX_GetVCountEqVal, GX_IsVCountEq, GX_VCountEqIntr

## 履歴

2007/10/16 MP通信中の注意事項を追記
2004/10/19 GX_SetVCounterEqVal から GX_SetVCountEqVal に名称変更
2004/01/19 新規作成