# G3X_SetFifoIntrCond

## 構文

      #include <nitro/gx/g3x.h>

      void G3X_SetFifoIntrCond(GXFifoIntrCond cond);

## 引数

コマンドFIFO割り込み要求発生条件

## 返り値

なし

## 説明

コマンドFIFO割り込み要求発生条件を設定します。割り込み要求不可・半分未満で割り込み要求・空で割り込み要求の3つのオプションから選択します。

`GX_FIFOINTR_COND_DISABLE` | コマンドＦＩＦＯ割り込み要求不可
`GX_FIFOINTR_COND_UNDERHALF` | コマンドＦＩＦＯが半分以下のときに割り込み要求
`GX_FIFOINTR_COND_EMPTY` | コマンドFIFOが空のときに割り込み要求

以下にGXFifoIntrCond型の型定義を記しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_FIFOINTR_COND_DISABLE = 0,
        GX_FIFOINTR_COND_UNDERHALF = 1,
        GX_FIFOINTR_COND_EMPTY = 2
    }
    GXFifoIntrCond;

## 参照

## 履歴

Ver. 2004/01/19