MI_SetCartridgeRamAccessCycle

# MI_SetCartridgeRamCycle

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `void MI_SetCartridgeRamCycle( MICartridgeRamCycle c )`

## 引数

c | カートリッジRAM領域へのアクセスサイクル

## 返り値

なし。

## 説明

カートリッジRAM領域へのアクセスサイクルを設定します。
カートリッジROM領域への設定は、`MI_SetCartridgeRomCycle1st()` や `MI_SetCartfigeRomCycle2nd()` で行います。

引数 c は、`MICartridgeRamCycle` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`MI_CTRDG_RAMCYCLE_6` | 6サイクル
`MI_CTRDG_RAMCYCLE_8` | 8サイクル
`MI_CTRDG_RAMCYCLE_10` | 10サイクル
`MI_CTRDG_RAMCYCLE_18` | 18サイクル

## 内部動作

IOレジスタの、EXMEMCNT(0x4000204)にアクセスしています。

## 参照

`MI_GetCartridgeRamCycle
MI_SetCartridgeRomCycle1st, MI_SetCartridegeRomCycle2nd
`

## 履歴

2004/05/25 名前変更。Cartridge をつけた。
2003/12/18 初版