# MI_*ToH*

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `#define MI_LEToH8(val) (val)
  #define MI_BEToH8(val) MI_SwapEndian8(val)
  #define MI_LEToH16(val) (val)
  #define MI_BEToH16(val) MI_SwapEndian16(val)
  #define MI_LEToH32(val) (val)
  #define MI_BEToH32(val) MI_SwapEndian32(val)
  #define MI_LEToH64(val) (val)
  #define MI_BEToH64(val) MI_SwapEndian64(val)
  `

## 引数

val | エンディアンを変換する値 マクロのため、複数回評価される点に注意してください。

## 返り値

指定のエンディアンから変換した値(`u16,u32,u64`)

## 説明

指定された値を、指定のエンディアンから現在の環境へ変換します。LEはリトルエンディアン、BEはビッグエンディアンを示します。
ニンテンドーDSはリトルエンディアン環境のため、LEの場合には何もしないマクロになります。
マクロのため、引数が複数回評価される点に注意してください。

これらのうち8bit版は実際には何の変換も行いませんが、 ソースコードの視認性を統一するために用意されています。

## 参照

`MI_SwapEndian*, MI_Load*, MI_Store*, MI_HTo*`

## 履歴

2007/11/21 64bit版の記述を追加
2006/04/05 初版