# CHT_IsPictochatParent

## 定義

      #include <nitro/cht.h>

      BOOL CHT_IsPictochatParent( const WMBssDesc* pWmBssDesc );

## 引数

pWmBssDesc | 調査するビーコン情報へのポインタを指定します。

## 返り値

ピクトチャットの親機が送信しているビーコンであると判断された場合にTRUEを返します。 そうでない場合にはFALSEを返します。

## 説明

無線通信において子機として受信した親機のビーコン情報がピクトチャットのビーコン情報であるかどうかを調査します。
通常は`WM_StartScan()`にて取得した親機情報を指定して下さい。 なお、`WM_StartScan()`にて取得する情報はARM7が直接書き出しますので、キャッシュとの不整合が発生する可能性があります。 当関数にてビーコン情報を調査する前に、親機情報が書き出されているバッファのキャッシュを一旦破棄すべきであることに注意して下さい。

## 参照

`WM_StartScan, WMScanParam, WMBssDesc, CHT_GetPictochatRoomNumber, CHT_GetPictochatClientNum`

## 履歴

2004/12/24 初版