# DSP_GetLastSamplingAddress

## 構文

    const u8* DSP_GetLastSamplingAddress(void);

## 引数

なし。

## 返り値

最新のサンプリングデータが格納されたリングバッファのアドレス。
このアドレスは、リングバッファとして `DSP_StartSampling()` で指定されたバッファからサイズの範囲内で巡回します。

## 説明

`DSP_StartSampling()` で開始した自動サンプリングによって 最後にサンプリングデータの格納された位置をリングバッファのアドレスとして取得します。
このサンプリング位置は `DSP_SyncSamplingBuffer()` を呼び出すたびに更新されます。

## 参照

`DSP_StartSampling DSP_StopSampling DSP_SyncSamplingBuffer`

## 履歴

2008/06/13 初版