# MI_ReadByte

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `u8 MI_ReadByte( const void* address )`

## 引数

address | バイトデータを読むアドレス(ポインタ)

## 返り値

指定アドレスのメモリ内容(`u8`)

## 説明

`const void` 型ポインタで指定されたアドレス address の先のメモリ内容を`u8`データで取得します。

この関数は過去のバージョンとの互換性のために用意されています。現在では単に address を u8ポインタとみなして data を読むという inline 関数でしかありません。

## 参照

`MI_WritedByte`

## 履歴

2008/07/09 現在の仕様に合わせリファレンス修正
2004/04/06 引数 address の `const void*` への変更に伴う記述修正
2004/03/30 初版