# SND_GetChannelStatus

## 構文

      #include <nitro/snd.h>

      u32 SND_GetChannelStatus( void );

## 引数

なし。

## 返り値

各チャンネルがアクティブかどうかをビットフラグで返します。下位ビットから順に、チャンネル0、チャンネル1、...を 表します。ビットが立っているチャンネルはアクティブです。

## 説明

チャンネルがアクティブかどうかを取得します。

### 注意

この関数は、ARM7コマンド関数とは非同期に実行されます。 同期を取るためには、`SND_IsFinishedCommandTag()` などで、 ARM7コマンドの処理が完了したことを確認する必要があります。

## 参照

SND_IsFinishedCommandTag

## 履歴

2004/07/20初版