CP Demos

# コプロセッササンプルデモ

## 場所

`$TwlSDK/build/demos/cp`

## コンパイル方法

`$TwlSDK/build/demos/cp` ディレクトリに移り、

> `% make`

と入力します。コンパイルが始まり、実行ファイルである `.srl` ファイルやバイナリ情報を記述した `.nef` または `.tef` ファイルが、

> `$TwlSDK/build/demos/cp/(サンプル名)/bin/(プラットフォーム)/(ターゲット)/`

の下に生成されます。例えば、

> `$TwlSDK/build/demos/cp/ThreadSafeTest/bin/ARM9-TS/Release/main.srl`

が `ThreadSafeTest` デモの実行ファイルとなります。

## 実行方法

### NITRO ROM の場合

Ensata エミュレータを用いる場合

- ensata で `*.nef`, `*.srl` を実行する。

IS-NITRO-DEBUGGER を用いる場合

- IS-NITRO-DEBUGGER で `*.nlf` ファイルを読みこんで実行する。
- IS-NITRO-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.exe` で IS-NITRO-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

IS-TWL-DEBUGGER を用いる場合

- IS-TWL-DEBUGGER で `*.nlf` ファイルを読みこんで実行する。
- IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.TWL.exe` で IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

### TWL/NITRO HYBRID ROM の場合

IS-NITRO-DEBUGGER を用いる場合

- IS-NITRO-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.exe` で IS-NITRO-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

IS-TWL-DEBUGGER を用いる場合

- IS-TWL-DEBUGGER で `*.tlf` ファイルを読みこんで実行する。
- IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.TWL.exe` で IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

### TWL LIMITED ROM の場合

IS-TWL-DEBUGGER を用いる場合

- IS-TWL-DEBUGGER で `*.tlf` ファイルを読みこんで実行する。
- IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.TWL.exe` で IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

## 説明

デモ名 | ディレクトリ | 動作
--- | --- | ---
`ThreadSafeTest` | `demos` | スレッドスイッチ時にコプロセッサのコンテキストも切り替えることでスレッドセーフであることを示します。

## 動作

`ThreadSafeTest は ensata では正常動作をしません。`

## 参照

`CP関数一覧`

## 履歴

2008/07/11 TWLに対応した記述に変更
2005/03/02 記述内容を現在のサポート環境の状況に合うよう修正
2004/08/17 IS-NITRO-EMULATORについての表記を統一
2004/07/19 初版