# TP_SetCalibrateParam

## Syntax

  `#include <nitro/spi.h>`

      void TP_SetCalibrateParam( const TPCalibrateParam * param );

## Arguments

`param` | Pointer to the calibration parameter to be set

## Return Values

None.

## Description

Sets the parameter that is used for calibration. After you set the parameter with this function, its value is used by the `TP_WaitCalibratedResult`, ``TP_GetLatestCalibratedPointInAuto`, `TP_GetCalibratedPoint`, and ``TP_GetUnCalibratedPoint` functions. If you specify `NULL`, subsequently coordinates will not be converted using calibration. (The default value is NULL.)``

## See Also

`TP_WaitCalibratedResult`
`TP_GetLatestCalibratedPointInAuto`
`TP_GetCalibratedPoint`
`TP_GetUnCalibratedPoint`

## Revision History

2004/04/16 Initial version.

CONFIDENTIAL