G3_Vtx10

# G3*_Vtx10

## Syntax

      #include <nitro/g3imm.h>
      #include <nitro/g3b.h>
      #include <nitro/g3c.h>

      void G3_Vtx10(fx16 x, fx16 y, fx16 z);

      // Below are APIs for creating the display list (command list)
      void G3B_Vtx10(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3C_Vtx10(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3BS_Vtx10(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3CS_Vtx10(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);

## Arguments

info | Command List Information.
x | Vertex coordinate: X
y | Vertex coordinate: Y
z | Vertex coordinate: Z

## Return Values

None.

## Description

This function sets vertex coordinates. Each parameter is a signed fixed-point number that is converted into a concatenation of the sign, the 3-bit integer, and the 6-bit decimal and packed into one word.

## See Also

`G3*_Vtx, G3*_VtxXY, G3*_VtxXZ, G3*_VtxYZ, G3*_VtxDiff
`

## Revision History

2006/09/26 Corrected description.
2004/01/19 Initial version.

CONFIDENTIAL