# TP_RequestAutoSamplingStopAsync

## 構文

  `#include <nitro/spi.h>`

      void TP_RequestAutoSamplingStopAsync( void );

## 引数

なし。

## 返り値

なし。

## 説明

ARM7に対して非同期にタッチパネル値のオートサンプリングの停止要求を出します。

(注意)
この関数ではARM7へのリクエストが正常に処理されたかを確認する必要があります。
リクエストの成否は、`TP_WaitBusy()`で完了を待った後に`TP_CheckError()`で取得する、または`TP_SetCallback()`でユーザコールバックが設定されている場合には引数によって取得する事が可能です。

## 参照

`TP_RequestAutoSamplingStart, TP_WaitBusy,TP_CheckError, TP_RequestAutoSamplingStop`

## 履歴

Ver. 2004/04/21 初版