# TP_GetUnCalibratedPoint

## 構文

  `#include <nitro/gx/gx_bgcnt.h>`

      void TP_GetUnCalibratedPoint( u16 * raw_x,
                                        u16 * raw_y,
                                        u16 dx,
                                        u16 dy );

## 引数

raw_x, raw_y | タッチパネル値の結果を得るためのポインタ
dx, dy | 画面座標

## 返り値

なし。

## 説明

`TP_SetCalibrateParam()`によって設定されたキャリブレーション値を使用して、画面座標から生のタッチパネル値への逆変換を行う。
キャリブレーションパラメータが設定されていない場合には画面座標がそのまま出力される。

## 参照

`TP_SetCalibrateParam, TP_GetCalibratedPoint`

## 履歴

Ver. 2004/04/16 初版